**Светодиодный светильник VARTON ЖКХ серия IP54 220х90х50мм антивандальный 8W 4500К**

|  |  |
| --- | --- |
| **Артикул** | **V-02-000-008-4500K** |
| Мощность | 8W |
| Корпус | Ударопрочный белый пластик |
| Рассеиватель | Ударопрочный матовый поликарбонат с УФ-стабилизатором |
| Светодиодные модули | gauss 5730 SMD 16x0,5W LED=8W |
| Размер светильника | 220х90х50 мм |
| Цветовая температура | 4500К |
| Цветопередача | 80-92Ra |
| Температурный режим | от -20°С до +50°С |
| Входное напряжение | АС 85-265V |
| Срок службы светодиодов | 50000 часов |
| Пылевлагозащита | IP54 |
| Гарантия | 3 года |



**Светодиодный светильник VARTON ЖКХ серия IP54 220х90х50мм антивандальный 12W 4500К**

|  |  |
| --- | --- |
| **Артикул** | **V-02-001-012-4500K** |
| Мощность | 12W |
| Корпус | Ударопрочный белый пластик |
| Рассеиватель | Ударопрочный матовый поликарбонат с УФ-стабилизатором |
| Светодиодные модули | gauss 3528 SMD 120x0,1W LED=12W |
| Размер светильника | 220х90х50 мм |
| Цветовая температура | 4500К |
| Цветопередача | 80-92Ra |
| Температурный режим | от -20°С до +50°С |
| Входное напряжение | АС 85-265V |
| Срок службы светодиодов | 50000 часов |
| Пылевлагозащита | IP54 |
| Гарантия | 3 года |



**Светодиодный светильник VARTON ЛЮКС опаловый накладной 600х160х65мм 18W 2700К**

|  |  |
| --- | --- |
| **Артикул** | **V-02-050-018-2700K** |
| Мощность | 2х9W=18W |
| Корпус | Металлический |
| Рассеиватель | Опаловый светостабилизированный полистирол |
| Светодиодные модули | gauss 5730 SMD 18x0,5W LED=9W |
| Размер светильника | 600х160х65 мм |
| Цветовая температура | 2700К |
| Цветопередача | 80-92Ra |
| Температурный режим | от -20°С до +50°С |
| Входное напряжение | АС 85-265V |
| Срок службы светодиодов | 50000 часов |
| Пылевлагозащита | IP20 |
| Гарантия | 3 года |



**Светодиодный светильник VARTON ЛЮКС опаловый накладной 600х160х65мм 18W 4100К**

|  |  |
| --- | --- |
| **Артикул** | **V-02-050-018-4100K** |
| Мощность | 2х9W=18W |
| Корпус | Металлический |
| Рассеиватель | Опаловый светостабилизированный полистирол |
| Светодиодные модули | gauss 5730 SMD 18x0,5W LED=9W |
| Размер светильника | 600х160х65 мм |
| Цветовая температура | 4100К |
| Цветопередача | 80-92Ra |
| Температурный режим | от -20°С до +50°С |
| Входное напряжение | АС 85-265V |
| Срок службы светодиодов | 50000 часов |
| Пылевлагозащита | IP20 |
| Гарантия | 3 года |



**Светодиодный светильник VARTON ЛЮКС опаловый накладной 600х160х65мм 18W 6500К**

|  |  |
| --- | --- |
| **Артикул** | **V-02-052-018-6500K** |
| Мощность | 2х9W=18W |
| Корпус | Металлический |
| Рассеиватель | Опаловый светостабилизированный полистирол |
| Светодиодные модули | gauss 5730 SMD 18x0,5W LED=9W |
| Размер светильника | 600х160х65 мм |
| Цветовая температура | 6500К |
| Цветопередача | 80-92Ra |
| Температурный режим | от -20°С до +50°С |
| Входное напряжение | АС 85-265V |
| Срок службы светодиодов | 50000 часов |
| Пылевлагозащита | IP20 |
| Гарантия | 3 года |



**Светодиодный светильник VARTON ЛЮКС опаловый накладной 1200х160х65мм 36W 2700К**

|  |  |
| --- | --- |
| **Артикул** | **V-02-100-036-2700K** |
| Мощность | 4х9W=36W |
| Корпус | Металлический |
| Рассеиватель | Опаловый светостабилизированный полистирол |
| Светодиодные модули | gauss 5730 SMD 18x0,5W LED=9W |
| Размер светильника | 1200х160х65 мм |
| Цветовая температура | 2700К |
| Цветопередача | 80-92Ra |
| Температурный режим | от -20°С до +50°С |
| Входное напряжение | АС 85-265V |
| Срок службы светодиодов | 50000 часов |
| Пылевлагозащита | IP20 |
| Гарантия | 3 года |
| Мощность | 4х9W=36W |



**Светодиодный светильник VARTON ЛЮКС опаловый накладной 1200х160х65мм 36W 4100К**

|  |  |
| --- | --- |
| **Артикул** | **V-02-101-036-4100K** |
| Мощность | 4х9W=36W |
| Корпус | Металлический |
| Рассеиватель | Опаловый светостабилизированный полистирол |
| Светодиодные модули | gauss 5730 SMD 18x0,5W LED=9W |
| Размер светильника | 1200х160х65 мм |
| Цветовая температура | 4100К |
| Цветопередача | 80-92Ra |
| Температурный режим | от -20°С до +50°С |
| Входное напряжение | АС 85-265V |
| Срок службы светодиодов | 50000 часов |
| Пылевлагозащита | IP20 |
| Гарантия | 3 года |



**Светодиодный светильник VARTON ЛЮКС опаловый накладной 1200х160х65мм 36W 6500К**

|  |  |
| --- | --- |
| **Артикул** | **V-02-101-036-6500K** |
| Мощность | 4х9W=36W |
| Корпус | Металлический |
| Рассеиватель | Опаловый светостабилизированный полистирол |
| Светодиодные модули | gauss 5730 SMD 18x0,5W LED=9W |
| Размер светильника | 1200х160х65 мм |
| Цветовая температура | 6500К |
| Цветопередача | 80-92Ra |
| Температурный режим | от -20°С до +50°С |
| Входное напряжение | АС 85-265V |
| Срок службы светодиодов | 50000 часов |
| Пылевлагозащита | IP20 |
| Гарантия | 3 года |
| Мощность | 4х9W=36W |

